
**Шайбы стопорные A, I**

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр | | Внешний диаметр, d2  (форма A,I) | | Толщина, S  (форма A,I) | Число зубьев |
| М2 | 2,2 | 0,14 | 4,5 | -0,3 | 0,3 | 9 |
| М2,3 | 2,5 | 0,14 | 5 | -0,3 | 0,4 | 9 |
| М2,5 | 2,7 | 0,14 | 5,5 | -0,3 | 0,4 | 9 |
| М2,6 | 2,8 | 0,14 | 5,5 | -0,3 | 0,4 | 9 |
| М3 | 3,2 | 0,18 | 6 | -0,3 | 0,4 | 9 |
| М3,5 | 3,7 | 0,18 | 7 | -0,36 | 0,5 | 10 |
| **М4** | **4,3** | **0,18** | **8** | **-0,36** | **0,6** | **11** |
| М5 | 5,1 | 0,18 | 9 | -0,36 | 0,5 | 11 |
| М5 | 5,3 | 0,18 | 10 | -0,36 | 0,6 | 11 |
| М6 | 6,4 | 0,22 | 11 | -0,43 | 0,7 | 12 |
| М7 | 7,4 | 0,22 | 12,5 | -0,43 | 0,8 | 14 |
| М8 | 8,2 | 0,22 | 14 | -0,43 | 0,8 | 14 |
| **М8** | **8,4** | **0,22** | **14** | **-0,43** | **0,8** | **16** |
| 9-3/8” | 9,55 | 0,22 | 16 | -0,43 | 0,8 | 14 |
| **М10** | **10,5** | **0,27** | **18** | **-0,43** | **1** | **16** |
| 11-7/16” | 11,5 | 0,27 | 19,5 | -0,52 | 0,9 | 16 |
| М12 | 12,6 | 0,27 | 20,22 | -0,52 | 1 | 16 |
| **М12** | **12,5** | **0,27** | **21** | **-0,52** | **1** | **18** |
| 13-1/2” | 13,2 | 0,27 | 22 | -0,52 | 1 | 16 |
| М14 | 15 | 0,27 | 24 | -0,52 | 1 | 16 |
| **М16** | **16,5** | **0,27** | **26** | **-0,52** | **1,4** | **18** |
| М18 | 19 | 0,33 | 30 | -0,52 | 1,4 | 18 |
| М20 | 21 | 0,33 | 33 | -0,62 | 1,4 | 18 |
| М22 | 23 | 0,33 | 36 | -0,62 | 1,5 | 18 |
| М24 | 25 | 0,33 | 38 | -0,62 | 1,5 | 18 |
| 26-1” | 26,4 | 0,33 | 40 | -0,62 | 1,6 | 18 |
| М27 | 28 | 0,33 | 44 | -0,62 | 1,6 | 20 |
| М30 | 31 | 0,39 | 48 | -0,62 | 1,6 | 20 |