
**Шайбы стопорные с наружными и внутренним зубьями**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр  D1 | | Внешний диаметр  D2 | | Толщина , S | Число зубьев внутр. | Число зубьев наруж. |
| М3 | 3,2 | 0,3 | 12 | -1,1 | 0,5 | 7 | 12 |
| М4 | 4,3 | 0,3 | 15 | -1,1 | 0,7 | 7 | 14 |
| М4 | 4,3 | 0,3 | 18 | -1,1 | 0,8 | 8 | 16 |
| М5 | 5,3 | 0,3 | 15 | -1,1 | 0,8 | 7 | 14 |
| М5 | 5,3 | 0,3 | 18 | -1,1 | 0,8 | 8 | 16 |
| **М6** | **6,4** | **0,36** | **18** | **-0,43** | **1** | **8** | **16** |
| М6 | 6,5 | 0,36 | 20 | -1,3 | 1 | 8 | 16 |
| М6 | 6,5 | 0,36 | 22 | -1,3 | 1 | 8 | 16 |
| **М8** | **8,3** | **0,36** | **22** | **-0,52** | **1** | **9** | **16** |
| М8 | 8,5 | 0,36 | 26 | -1,3 | 1 | 9 | 18 |
| **М10** | **10,5** | **0,43** | **26** | **-0,52** | **1** | **11** | **18** |
| М10 | 10,5 | 0,43 | 30 | -1,3 | 1,2 | 11 | 18 |
| **М12** | **12,5** | **0,43** | **30** | **-0,52** | **1,2** | **11** | **18** |
| М12 | 12,5 | 0,43 | 32 | -1,6 | 1,2 | 12 | 20 |
| М13-1/2 | 13,2 | 0,43 | 32 | -1,6 | 1,2 | 12 | 20 |
| М14 | 14,5 | 0,43 | 32 | -1,6 | 1,4 | 12 | 20 |
| М14 | 14,5 | 0,43 | 35 | -1,6 | 1,4 | 12 | 20 |
| М16 | 16,5 | 0,43 | 35 | -1,6 | 1,4 | 13 | 20 |