|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальный диаметр резьбы крепежной детали** | **d** | **D** | **D1 не более** | **S** | **H, не менее** | **Число зубьев** |
| **Номин.** | **Н 13** | **Номин.** | **h14** |
| 2 | 2,2 | 0,14 | 5 | -0,3 | 3 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 2,5 | 2,7 | 0,14 | 6 | -0,3 | 4 | 0,3 | 0,9 | 6 |
| 3 | 3,2 | 0,18 | 9 | -0,36 | 4,5 | 0,3 | 0,9 | 8 |
| 4 | 4,2 | 0,18 | 9 | -0,36 | 6,2 | 0,4 | 1,2 | 9 |
| 5 | 5,2 | 0,18 | 10 | -0,36 | 7,2 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 6 | 6,3 | 0,22 | 12 | -0,43 | 9,2 | 0,7 | 2,1 | 12 |
| 8 | 8,4 | 0,22 | 14 | -0,43 | 11,2 | 0,8 | 2,2 | 16 |
| 10 | 10,5 | 0,27 | 17 | -0,43 | 14 | 1 | 2,5 | 16 |
| 12 | 12,5 | 0,27 | 19 | -0,52 | 16 | 1,2 | 3 | 18 |
| 14 | 14,5 | 0,27 | 22 | -0,52 | 18,6 | 1,4 | 3 | 18 |
| 16 | 16,5 | 0,27 | 24 | -0,52 | 20,6 | 1,4 | 3,2 | 20 |
| 18 | 18,5 | 0,33 | 27 | -0,52 | 23,6 | 1,7 | 3,7 | 22 |
| 20 | 21 | 0,33 | 30 | -0,52 | 26,2 | 1,7 | 3,9 | 22 |
| 22 | 23 | 0,33 | 32 | -0,62 | 27 | 1,7 | 3,9 | 22 |
| 24 | 25 | 0,33 | 36 | -0,62 | 29,4 | 1,7 | 3,9 | 22 |